 rem -- deaktivieren FMS  ab TCE2005 -------------------
 Set UGII_UGMGR_FMS=DISABLED

 rem NX5?? Variable wegen AltRepBG´s setzen
 rem set UGII_UGMGR_UID_BASED_PART_NAMES=DISABLED

 rem -- Attribute Mapping !!!
 rem mit hilfe des Attribut mappings kann beim refile sehr viel Zeit gespart werden
 rem da dann nur noch minimale Attributdaten zwischen NX und TCE syncroniesiert werden !
 rem das Test Attribut mapping wird aktiviert durch setzen der Umgebungsvariablen "IMAN_USE_TEST_ATTR_MAPPINGS"
 rem Info: Variable muss nur existieren der Inhalt (Wert der Variablen ist ohne bedeutung !!)
 rem set IMAN_USE_TEST_ATTR_MAPPINGS=YES_9999
 rem
 rem Attribute Mapping exportieren:
 rem Testmapping exportieren via:
 rem export_attr_mappings -u=infodba -p=infodba -g=dba -test -file=%temp%\TCE_NX_AttrMapping_TEST.txt
 rem Produktivmapping exportieren via:
 rem export_attr_mappings -u=infodba -p=infodba -g=dba -file=%temp%\TCE_NX_AttrMapping_Produktive.txt
 rem
 rem Das zu importierende "Test Mapping" kann mit einem Texteditor bearbeitet werden
 rem
 rem Testmapping importieren via:
 rem import_attr_mappings –u=.. –p=.. –g=.. –test -file=%temp%\TCE_NX_AttrMapping_TEST.txt

 rem -- auswertung ist preV16 alignments during refile: aktive
 rem kann eingesetzt werden ab NX Version: NX305 MP2
