set tc root and tc data , then run tc_profilevars
siemens_assign_cmm_status.exe -u=ieccmmdba -p=iectstkdba -g=dba -ip=aaa.txt -batch=initial

siemens_assign_cmm_status.exe -u=ieccmmdba -p=iectstkdba -g=dba -ip=aaa.txt -batch=final


siemens_assign_cmm_status.exe -u=ieccmmdba -p=iectstkdba -g=dba -ip=aaa.txt -batch=remigrate -ls=ProE
siemens_assign_cmm_status.exe -u=ieccmmdba -p=iectstkdba -g=dba -ip=aaa.txt -batch=remigrate -ls=I-deas
