Dokumentation Optionsschalter für ParasExpo.exe


Bitte dabei beim Aufruf auf die richtige Schreibweise (Gross-Kleinbuchstaben) der Schalter achten.

Bei den Ausgabedateien immer den vollen Pfad angegen:



Beispielaufruf von mir:

ParasExpo.exe
 -u=infodba 
 -p=infodba
 -part=@DB/034247_p/A
 -Layer=1,2,11
 -ExpoType=SP
 -asInfoFile=c:\temp\my_matrix_info_file.txt -paraSolidOutPutFile=c:\temp\my_para.x_t

Bitte den Handle überprüfen. Ich habe die Funktion der API verwendet.

Ausgabeformat des asInfoFile:
Handle;ITEM_ID;ITEM_REV;CALLOUT;X;Y;Z;XACHSE[1];XACHSE[2];…;ZACHSE[3]

Beispielinhalt von mir:
RM%UL=V1.0 PH=h1JAAABOhi2xHC O00000eaf0000007d;731101;-;50;232.000000;-0.000000;0.000000;1.000000;0.000000;0.000000;0.000000;1.000000;0.000000;0.000000;0.000000;1.000000


Beschreibung der Parameter:
-part=cli_name                            command Line inteface Name des aus der TCE DB zu Exportierendes Part Objekt
-paraSolidOutPutFile=MyOutFile_DPNE       Vollständiger FileName des Export Filenamens
-Layer=1,101                              Layer Liste Beschreibung nur Objekte die auf diesen Layern sich befinden exportieren
-asInfoFile=MyasInfoFile_DPNE           = AssemblyInfoFile in diesen File werden die Komponenten der 1 Ebene mit ihrer Verbauungsmatrix geschrieben
                                          Ausgabeformat
                                          UGEntityHandel;ItemName;ItemRev;SeqNum;X Koord;Y Koord;Z Koord (TranformatiosnMatrix .. )
-ExpoType=[AP,SP]                       AP = Export Assembly    SP = Export Part (nur die im Part befindlichen Geometrie Exportieren)

Allgemein wird die Option -paraSolidOutPutFile=... angegeben so soll der Parasolid file exportiert werden
Allgemein wird die Option -asInfoFile=... angegeben so soll derAssemblyInfoFile file exportiert werden

Beispiel:
ParasExpo.exe -part=@DB/32196222/A -paraSolidOutPutFile="C:\MyDir\32196222_A.x_t" -Layer=1,101 -ExpoType=AP asInfoFile="C:\MyDir\32196222_A_AssemblyInfo.txt"
ParasExpo.exe -part=@DB/L4174150/A/altrep/DE524_2 -paraSolidOutPutFile="C:\MyDir\L4174150_A.x_t"   -Layer=1,101 -ExpoType=AP asInfoFile="C:\MyDir\L4174150_A_AssemblyInfo.txt"

