--------------------------------------------------------------------------------
Extendet Usage for Check Actions:

New 30.01.2013: V2.0.0.2

Ab dieser Version ist die optionale Berechnung der Massenschwerpunktes und des
Trägheitsmomentes mit dem spezifischen Gewicht für alle Volumenkörper = 1 und
dem entire Part reference set eingebaut

Usage: Environ NXCB_ANALYZE_NORMALIZED_MASS_PROPS=TRUE
 Beispiel windows:
 set NXCB_ANALYZE_NORMALIZED_MASS_PROPS=TRUE
 Beispiel linux:
 export NXCB_ANALYZE_NORMALIZED_MASS_PROPS=TRUE

--------------------------------------------------------------------------------
nxcheckbox ...
-partList=<partlist>
-part=<partname>
-outdir=<outputdir>

[-DetailOption=<All|{2,3,4,5,6,7,8,...}>
siehe: C:\UGS\NX75\UGOPEN\uf_object_types.h:

Info: Aktuell (08/2012) werden via Entity ausgewertet: Type 25 und Type 26


#define UF_drafting_entity_type                  25
#define    UF_draft_note_subtype                       1
#define    UF_draft_label_subtype                      2
#define    UF_draft_id_symbol_subtype                  3
#define    UF_draft_fpt_subtype                        4
#define    UF_draft_cntrline_subtype                   5
#define    UF_draft_crosshatch_subtype                 6
#define    UF_draft_assorted_parts_subtype             7
#define    UF_draft_intersection_subtype               8
#define    UF_draft_target_point_subtype               9
#define    UF_draft_user_defined_subtype              10
#define    UF_draft_area_fill_subtype                 11
#define    UF_draft_solid_fill_subtype                12
#define    UF_draft_linear_cntrln_subtype             13
#define    UF_draft_full_cir_cntrln_subtype           14
#define    UF_draft_part_cir_cntrln_subtype           15
#define    UF_draft_full_blt_circle_subtype           16
#define    UF_draft_part_blt_circle_subtype           17
#define    UF_draft_offset_cntrpt_subtype             18
#define    UF_draft_cyl_cntrln_subtype                19
#define    UF_draft_sym_cntrln_subtype                20
#define    UF_draft_block_cntrln_subtype              21
#define    UF_draft_label_on_parent_subtype           22
#define    UF_draft_point_subtype                     37
#define    UF_draft_facet_subtype                     41


#define UF_dimension_type                        26
#define    UF_dim_horizontal_subtype                   1
#define    UF_dim_vertical_subtype                     2
#define    UF_dim_parallel_subtype                     3
#define    UF_dim_cylindrical_subtype                  4
#define    UF_dim_perpendicular_subtype                5
#define    UF_dim_angular_minor_subtype                6
#define    UF_dim_angular_major_subtype                7
#define    UF_dim_arc_length_subtype                   8
#define    UF_dim_radius_subtype                       9
#define    UF_dim_diameter_subtype                    10
#define    UF_dim_hole_subtype                        11
#define    UF_dim_conc_circle_subtype                 12
#define    UF_dim_ordinate_horiz_subtype              13
#define    UF_dim_ordinate_vert_subtype               14
#define    UF_dim_assorted_parts_subtype              15
#define    UF_dim_folded_radius_subtype               16
#define    UF_dim_chain_dimensions_subtype            17
#define    UF_dim_ordinate_origin_subtype             18  /*CATa*/
#define    UF_dim_perimeter_subtype                   19
#define    UF_dim_chamfer_subtype                     20
